**Инструкция**

**по установке и сборке изделия ВИНДВУДУ**

**на металлическую трубу обложенную кирпичом.**

Монтаж? Легко и просто!

Крайне важно при монтаже изделия ВиндВуду:

* Подобрать изделие соответствующего размера под внутренний диаметр выходных дымоходов;
* закрепить изделие на выходе дымохода одним из способов крепления:

- на кирпичной трубе, используя дюбель-гвозди;

- на металлической трубе, используя болты внутри цилиндрического основания.

**1.** Распаковать изделие. Отделить нижнюю цилиндрическую часть и установить её на выходе обложенного кирпичом дымохода или вентиляционного канала (рис.1)



Рис.1

2. Зафиксировать основание изделия одним из двух способов: либо тремя болтами на выходе дымохода, равномерно закрутив их ключом на «10» (рис.2 и рис.3)


 

Рис.2 Рис.3

Или другой способ: зафиксировать платформу цилиндрического основания к кирпичной кладке, используя дюбель-гвозди (рис.4; рис.5; рис.6 и рис.7)


 

Рис.4 Рис.5


 

Рис.6 Рис.7

3. Сверху установить на ось вращения верхнюю часть изделия и зафиксировать гайкой при помощи ключа на «17» (рис.8 и рис.9)


 

Рис.8 Рис.9

4. Изделие готово к эксплуатации (рис.10)



Рис.10